CCD :

* Pixel Size (12 μm x 12 μm) Pancam
* Resolution: 1024x1024 (Pancam)
* Image section 12.288 x 12.288 mm2

r = [2 ; 4] m

DoF = 2 m (4 – 2)

FOV = 30°x30° ?

* f = CCD/2 / tan(FOV) (=10.64 mm)