* Reflectance map
* Aperture (tel portable, cameras rovers) difficile à régler car méca
* Integration time (FWC codé sur 8 bits) plus facile à changer car info
* LEDS vs Laser (power α1/R2 avec R la distance au mur + env 300mW dispo, assez pour distinguer du soleil ?)